Table1 Column mobile phase gradient condition.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Time(min) | Flow rate (mL/min) | A(%) | B(%) |
| 0 | 0.35 | 95 | 5 |
| 8 | 0.35 | 5 | 95 |
| 9.5 | 0.35 | 5 | 95 |
| 9.6 | 0.35 | 5 | 95 |
| 12 | 0.35 | 95 | 5 |