Supplementary Material

**Supplementary Table 1. VTA volumes calculated for all configurations**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Configurations | Vertical spacing  | Current | Volume, mm3 |
|   |   |   | Total  | In Gpi | Between GPi and GPe | In GPe | Outside of GP |
| 2B-/Case+ | 1.5mm | 1mA | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2A-/2B-/Case+ | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2A-/2B-/2C-/Case+ | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2B-/3B-/Case+ | 25.35 | 21.15 | 4.06 | 0.14 | 0.00 |
| 2B-/3A+/3B+/3C+ | 54.94 | 42.56 | 9.48 | 2.90 | 0.00 |
| 2A-/2B-/2C-/3A+/3B+/3C+ | 55.66 | 52.40 | 3.24 | 0.02 | 0.00 |
| 2B-/Case+ | 1.5mm | 2mA | 73.64 | 59.44 | 5.17 | 1.12 | 7.91 |
| 2A-/2B-/Case+ | 57.20 | 52.20 | 1.94 | 0.05 | 3.01 |
| 2A-/2B-/2C-/Case+ | 54.10 | 51.39 | 0.62 | 0.00 | 2.09 |
| 2B-/3B-/Case+ | 62.32 | 47.11 | 10.85 | 4.36 | 0.00 |
| 2B-/3A+/3B+/3C+ | 97.10 | 75.91 | 13.93 | 6.79 | 0.48 |
| 2A-/2B-/2C-/3A+/3B+/3C+ | 95.66 | 82.10 | 9.88 | 2.43 | 1.25 |
| 2B-/Case+ | 0.5mm | 1mA | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2A-/2B-/Case+ | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2A-/2B-/2C-/Case+ | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2B-/3B-/Case+ | 18.71 | 17.76 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2B-/3A+/3B+/3C+ | 26.01 | 24.33 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2A-/2B-/2C-/3A+/3B+/3C+ | 36.58 | 35.74 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2B-/Case+ | 0.5mm | 2mA | 73.64 | 59.44 | 5.17 | 1.12 | 7.91 |
| 2A-/2B-/Case+ | 57.20 | 52.20 | 1.94 | 0.05 | 3.01 |
| 2A-/2B-/2C-/Case+ | 54.10 | 51.39 | 0.62 | 0.00 | 2.09 |
| 2B-/3B-/Case+ | 53.35 | 44.50 | 7.18 | 0.16 | 1.52 |
| 2B-/3A+/3B+/3C+ | 60.40 | 51.22 | 6.41 | 0.82 | 1.95 |
| 2A-/2B-/2C-/3A+/3B+/3C+ | 78.58 | 69.28 | 5.34 | 0.31 | 3.66 |